|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商用厨房设备清单 | | | | | | | | | |
| 编号 | 设备名称 | 产品图片 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| A烹饪间 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单通工作台 |  | 1800\*800\*800 | 整体釆用SLS20!不锈钢制作：  枱面厚度1.0mm.内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固：  \*层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制 作：  \*加强筋片。1.0mm：  \*配置不锈钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |  |  |
| A02 | 双层平板工 作台 |  | 1800\*800\*800 | 整体采用201不锈钢制作：  台面厚度I.0mm.内村4mm防水机制板并用1.0mm厚不 锈钢板折成加强筋加固：  \*下层板厚度L2mm：  \*脚管采用Φ48\*1.0mm厚不锈钢圆管：  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |
| A03 | 单星工作柜 |  | 1800\*800\*800 | 整体SIS201不锈钢制作，联众一级板材：  \*台面采用1.0厚不锈钢板制作：  \*星盆斗采用1.0mm®不锈钢板制作:  \*星斗尺寸:500\*500\*280mm：  立柱采用38\*38mm方通：配可调式子弹脚：  \*不锈钢下水器：  \*不锈钢水龙头、开孔Φ22 | 1 | 台 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A04 | 冷藏操作台 |  | 1800\*760\*800 | -采用201不锈钢.内箱圆弧设计  外嵌式蒸发器.外挂防尘网  -28cm小机组及计.3D立体回风系统  -顶部斜45出风设计，360'风冷无霜循环  冷冻门框加裝发热丝  -内箱尺寸（mm）: 1380\*57O/410\*590  控温类型：电于数字温控  -制冷剂：冷藏：Rl34a.冷冻：R404a  -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定.性价比高 | 1 | 台 |  |  | 共2台 |
| A05 | 油网烟罩 |  | 5983.4\*1300\*610 | 优质不锈钢制造：  売体面板**201**厚度1.**0mm・**加强筋**1.2mm**  配双层隔油网.滴油杯及防潮灯： | 1 | 台 |  |  |  |
| A06 | 单头矮汤炉 |  | 700\*850\*800+450 | 采用优质**SLS304-2B**不锈钢板制造.面板**1.2mm.**  其余0. 8mm**.**Φ38\*0.01不锈钢脚.采用节能炉头.比普通炉头节能**55%** | 1 | 台 |  |  |  |
| A07 | 四头煲仔炉 |  | 900\*900\*800+150 | -采用优质不锈钢  -1.2板厚制作  -特制炉头直径**200mm**  -测板高度**200mm**  -背板 150mm 子弹脚直径38mm | 1 | 台 |  |  |  |
| A08 | 简易炉拼台 | **»** | 400\*1100\*800+450 | 优秀**304#=**不锈钢磨砂板,面板**1.5mm**、例板**1.2nm：**不锈钢后挡炉背板：横通采**1. 2mm**不锈钢管连接・立管采用**C38\*l.2mm**不锈钢管连可调节高度子弹脚 | *2* | 台 |  |  |  |
| A09 | 单头单尾小 炒灶 |  | 1100\*1100\*800+450 | 设背不锈钢部分采用材质为不锈钢：  -台面厚度为1.2mm.福面板.侧板厚度1.0mm.  设有来水摇摆龙头；  -前部设有排水槽：  -炉架选用**50\*50\*1. Nmm**国标角钢:  -炉架面及炉胆选用**2.Omm**用标冷轧钢板制架.炉膛 与炮台一体式设计：  静音节能燃烧器热效率不低于**10%“：**  -燃烧小于等于**7O**分贝.配安全全门动点火系统.鼓风式 | 1 | 台 |  |  |  |
| A10 | 双头双尾小 炒灶 |  | 2200\*1100\*800+450 | 台面厚度**1.2mm，**炉身、炉背耳**1. 2mm.**炉脚采用立径**2mm**不锈钢皆内含钢柱,配可调性不锈钢子弹脚  风机：采用多翼双式低噪音强力铝合金中压风机. | 1 | 台 |  |  |  |
| All | 双层平板工 作台带靠背 |  | 1200\*700\*800+150 | 整体采用**201**不锈钢制作：  \*台面厚度1.0**mm.**内衬**4mm**防水机制板内用1.0mm厚不 锈钢板折成加强筋加固：  \*下层板厚度**1.2mm：**  \*脚菅采用Φ4**8\*1.0mml**不锈钢圆管：  \*配不锈钢可调子弾脚. | 1 | 台 |  |  |  |
| A12 | 电力24盘蒸 饭车 |  | 1390\*620\*1540 | -型号：MCKZ-H24  电压：380V  功率：12\*2KW  -最大蒸饭能力：米饭：72-96kg  面点：48-72kg  排骨：96-120kg  -籟入蒸汽压力：0. 02MPa  -蒸饭时冋：25-50mins -）  重量：： 116Kg | 1 | 台 |  |  |  |
| A13 | 单星水池 |  | 700\*700\*800+150 | \*整体**SIS201**不锈钢制作.联众一级板材：  \*台面釆用**1.00mm**厚不锈钢板制作：  星盆斗采用**1.0mm**厚不锈钢板制作：  星斗尺寸：**500\*500\*280mm：**  \*立柱采用**38\*3Smm**方迪.配可调式子弾脚：  \*横撑釆用**25\*38mm**方通：  \*不锈钢下水器：  不锈钢水龙头、开孔Φ**22mm** | 1 | 台 |  |  |  |
| B加工间 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B03 | 冷藏四门高 身柜 |  | 1220\*760\*1980 | -采用**201**不锈钢.内箱圆弧没计  -机组独立模块化技木  -制冷剂：冷藏：**R134a.**冷冻：**R1O U**  ■压缩机：国产万宝床缩机：划冷压定.性价比任  -进口思科压缩机：效率高、噪音低、故障率低、 使用寿命长 | 2 | 台 |  |  |  |
| B04 | 双层平板工 作台 | **(** | 1800\*700\*800 | \*塾体采用**201**不锈钢制作：  \*台面厚度**1.00mm**内衬**Imm**防水机制板并用**1.0mm**片:不锈钢板折成加强筋加固：  下层板厚度1.2mm**：**  \*配不锈钢可调子弹脚. | 2 | 台 |  |  |  |
| B05 | 双层平板工 作台带靠背 |  | 1500\*700\*800+150 | \*整体采用**20!**不锈钢制作：  台面厚度**1.0mm,.**内衬**4mm**防水机制板并用1.00mm厚不 锈钢板折成加强筋加固：  \*下层板厚度**1.2mm：**  \*脚管采用Φ**48\*l. 0mm**厚不锈钢圆管：  配不锈钢可调于弾脚， | 1 | 台 | 0 |  |  |
| B06 | 双星水池 |  | 1550\*750\*800+150 | \*整体**SIS201**不锈钢制作.联众一级板材： 台面采用**1.00mm**厚不锈钢板制作：  \*星盆斗采用**1.00mml?**不锈钢板制作：  \*星斗尺寸：**500\*500\*280mn：**  立柱釆用**38\*38mm**方通.配可调式子弹脚：  \*横撑采用**25\*38mm**方通：  \*不锈柄下水器：  \*不锈钢水龙头、开孔Φ**22mm.** | 1 | 台 | 0 |  |  |
| B07 | 四层栅格层 架 |  | 1200\*500\*1600 | \*整体采用**SLS201**不锈钢制作.厚度**1.00mm：**  \*格栅釆用**38\*25\*0. 8mml**厚不锈钢方管；  \*立柱采用**38\*38\*1.00mm**厚不锈钢方管：  \*配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | 1200 |  |  |
| B08 | 大单星（盆 下腿） |  | 1000\*700\*800+150 | \*照体**SIS201**不锈钢制作.联众一級板材：  \*台面釆用**1.00mm!**不锈钢板制作：  \*星盆斗釆用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星斗尺寸：**800\*500\*280nm：**  木立柱釆用**38\*38mm**方通.配可调式子弹脚：  \*横撑采用**25\*38mm**方通： \*不锈钢下水器：  \*不锈钢水龙头、开孔Φ**22mm.** | 1 | 台 |  |  |  |
| C洗碗间 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四门碗柜 |  | 1200\*500\*1800 | \*整体采用**201**不锈钢制作:  \*台面厚度**1. 0mm：**  下层、侧板厚度1.00mm.并用**l.Omm**不锈钢板折成 加强筋加固：  \*脚管釆用Φ48**mm\*1.00mm”：**不锈钢圆菅：  配不锈钢可调子弾脚， | 2 | 台 |  |  |  |
| C02 | 商用热风循 环消毒柜 |  | 1440\*670\*1940 | •全不锈钢打造箱体.设计时尚大方；  •整机整体发泡.门封条密闭工艺.隔热保温.:  ・采用高温热风術环消处系统消标.消除各种有害病菌：  •全不锈钢层架、重力脚配置 .承载力强.坚固耐用；  ・设名厂可调温控器和可调定时器功能.对所需温度时间随意调节: | 1 | 台 |  |  |  |
| C03 | 单星水池 |  | 700\*700\*800+150 | \*整体**SIS201**不锈钢制作.联众一级板材：  台面采用用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星盆斗釆用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星斗尺寸：**500\*500\*280mm：**  \*立柱采用**38\*38mm**方通.配可可调式子弹脚：  \*横撑釆用25\*38方通：  \*不镑钢下水器：  \*不锈钢水龙头、开孔Φ**22mm.**。 | 3 | 台 |  |  |  |
| C04 | 大单星（盆下腿） |  | 1000\*700\*800+150 | \*\*整体**SIS201**不锈钢制作.联众一级板材：  台面采用用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星盆斗釆用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星斗尺寸：**800\*500\*280mm：**  \*\*立柱采用38\*38mm方通.配可可调式子弹脚：  \*横撑釆用25\*38方通：  \*不镑钢下水器：  \*不锈钢水龙头、开孔Φ22mm. | 1 | 台 |  |  |  |
| C05 | 双孔收餐工 作柜 |  | 1500\*700\*800 | 釆用优质**304**不锈钢板材制作 | 1 | 台 |  |  |  |
| D早餐间 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOI | 单通工作台 带靠背 |  | 1800\*700\*800+150 | \*整体采用sus201不锈钢制作:  \*台面厚度1. 0mm,内衬4mm防水机制板并用1.00mm厚不锈钢板折成加强固钢筋  层板、底板、侧板及门面采用1.00mm厚不锈钢板制作加强筋厚度1.0mm  配不锈钢可调子弾脚，“ | 2 | 台 |  |  |  |
| D02 | 双层平板工 作台带靠背 | ) | 1200\*700\*800+150 | \*整体采用sus201不锈钢制作:  \*台面厚度1. 0mm,内衬4mm防水机制板并用1.00mm厚不锈钢板折成加强固钢筋  下层板厚度1.2mm厚不锈钢板制作，脚管采用Φ48\*1.0mm厚不锈钢管  加强筋厚度1.0mm  配不锈钢可调子弾脚， | 1 | 台 |  |  |  |
| D04 | 双星水池 |  | 1200\*700\*800+150 | \*\*整体**SIS201**不锈钢制作.联众一级板材：  台面采用用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星盆斗釆用**1.00mm**不锈钢板制作：  \*星斗尺寸：**500\*500\*280mm：**  \*\*立柱采用38\*38mm方通.配可可调式子弹脚：  \*横撑釆用25\*38方通：  \*不镑钢下水器：  \*不锈钢水龙头、开孔Φ22mm. | 1 | 台 |  |  |  |
| E仓库 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E02 | 四层平板货 架 |  | 1200\*500\*1600 | \*整体采用**SUS201**不锈钢制作.平板厚度**1.0mm：**  立柱采用Φ48mm**,**  **1.00mm厚**不锈钢圆管：  \*配不锈钢可调子弾脚“ | 2 | 台 |  |  |  |
| E03 | 六门储物柜 |  | 1200\*500\*1800 | \*整体采用**SIS304**不锈钢制作：  \*顶板、层板、底板、侧板均采用**1.0mm**不锈钢板制作：  \*面板厚度**1.2mm.**并用1.00mm（不锈钢板折成加强筋加固）  \*趟门为双层结构：  \*配置不锈钢可调子弹脚. | 1 | 台 |  |  |  |
| E04 | 米面架 |  | 1000\*600\*150 | \*史体釆用SIS20I不锈钢制作.厚度1.00mm：  \*横柱用38\*25\*0.8mm不锈钢：  \*立柱采用38\*38\*1.00mm厚不锈钢：  \*配置塑胶脚垫 | 3 | 台 |  |  |  |
| F冷库 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F03 | 保鲜、冷冻 库 |  | 2400\*4600\*2600 | 1. 压缩机：采用美国“谷轮（爱状生）”涡旋机组冷风机采用博世・库板：采用**304**不锈钢品雪库板・ 2. 电控柜：全自动故显温控、化节、电动机综合保护器. 相序保护装置.制冷阀件：法国丹弗斯电心破明、膨 服阀.冷库门：塑框门及安全锁。 | 1 | 台 |  |  |  |
| F04 | 四层栅格层 架 |  | 1200\*500\*1600 | \*整体釆用**201**不锈钢制作.台面厚度**1.0mm：**  \*格柵采用38\*25\*0.8m厚不锈钢方管：  \*立柱采用**38\*38\*1.0nm厚**不锈钢方管：  \*配不锈钢可调子弹脚. | 4 | 台 |  |  |  |
| H餐厅 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOI | 汤桶工作台 |  | 1200\*700\*350 | \*整体釆用**201**不锈钢制作：  \*台面厚度1.00mm**.**内衬**1.00mm**防水机制板并用1.00mm**/**不锈钢板折成加强筋加固：  \*下层板厚度**1.2mm：**  \*脚管釆用Φ**0 18\*1.00mm**厚不锈钢圆管：  \*配不锈钢可调子弾脚， | 1 | 台 |  |  |  |
| H02 | 双层平板工 作台 |  | 1800\*700\*800 | \*整体釆用**201**不锈钢制作：  \*台面厚度1.00mm**.**内衬**1.00mm**防水机制板并用1.00mm**/**不锈钢板折成加强筋加固：  \*下层板厚度**1.2mm：**  \*脚管釆用Φ**0 18\*1.00mm**厚不锈钢圆管：  \*配不锈钢可调子弾脚， | 1 | 台 |  |  |  |
| H03 | 五格保温售 饭工作柜 |  | 1800\*700\*810 | -电压：**220v**  -功率：**2kw**  ■规格：配食品级**1/1**份数盘**5**只 | 1 | 台 |  |  |  |
| 供气系统 | | | | | | | | |  |
| AKO1 | 汽化炉 | 30KG/H |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| AK02 | 稳压系统 | 高转中，中转低 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| AK03 | 无缝钢管 | 直径60 |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| AK04 | 泄漏报警箱 | 配制 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| AK05 | 气体报警探 头 | 配制 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| AK06 | 自动控制阀 门 | 50# |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| AK07 | 钢瓶、灶具 连接管道 | 配套 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利旧星盆更 换龙头和下 |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |